## 1st

> メイン経路のインタフェースを指定します。

### 設定例１　メイン経路をPPPoE1とする

> (config)#redundancy pathfilter-list 1 Router(red-pathfilter-list 1)# 1st pppoe 1

### コマンド書式

> 1st <インタフェース名> <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | メイン経路のインタフェースを指定します。 インタフェースにewanを指定した場合は、nexthopのIPアドレスを指定する必要があります。 | インタフェース名形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ