## offset-list

> RIP送受信に対してaccess-list (standard)で設定したアドレスとmetric-offset (0-16)を用いてフィルタをかけます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　access-list 10と、メトリック値3を受信RIPでフィルタします。

> Router(config)#router rip Router (config-rip)# offset-list 10 in

### コマンド書式

> offset-list <access-list番号> { in | out } <メトリック値> [インタフェース名]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | フィルタリングのデータを設定したアクセスリストの番号を指定します。 | <1-99> <1300-1999> | 省略不可
> {in | out} | 受信時（in）／送信時（out）のどちらでフィルタリングするのかを指定します。 |
> in | 受信時
> out | 送信時
> | 省略不可
> メトリック値 | フィルタリングの対象となるメトリック値を指定します。 | 0〜16 | 省略不可
> インタフェース名 | 適用するインタフェースのインタフェース名を指定します。 | インタフェース名形式 | 全インタフェースで適用

### この設定を行わない場合

> フィルタリングは行なわれません

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ