## ip rip authentication mode

> インタフェースにRIP2を送信する場合に、key chain設定で定義したkeyフレーズをそのまま（Simple Text）で送信するか／md5でハッシュ計算した後のデータ（Unrecognaized Authentication Type）で送信するかを設定します。
> そのまま送信する場合は"text"、ハッシュ計算した後のデータ（MD5形式）で送信する場合は"md5"を指定します。
> この設定が異なるルータとは、RIP2での経路交換を行なうことができません。

### 設定例１　RIP2の認証データをMD5形式とする

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip rip authentication mode md5

### コマンド書式

> ip rip authentication mode { text | md5 }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> text | md5 | RIP2で、パスワードを送る方式を選択します。 |
> text | Simple Text
> md5 | MD5
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Simple Textで送信します。

### RIP2とは？

> RIP version 2は、距離ベクタアルゴリズムをもつ、経路制御プロトコルです。
> RIP version 1とは、以下の点が異なります。
> ・送信する際の宛先アドレスがマルチキャスト（224.0.0.9）
> ・サブネットマスク情報を通知することができる
> ・NextHopを通知することができる
> ・認証データを通知することができ、認証データが異なるルータからの経路情報は有効としない。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> PPPoEインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ