## ipv6 nd ns-interval

> FITELnet-F120が、RAを送信する際に、Retrans Time値として通知する値を設定します。
> このRAを受信したノードは、NS（Neighbor Solicitation）を定期送信する際、ここで指定した値（単位：m秒）間隔で送信します。
> また、FITELnet-F120がNSを定期送信する際も、この値を使用します。

> IPv6のRAについては、こちらも参照してください。

### 設定例１　NSの定期送信間隔を10秒（10000m秒）とする

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ipv6 nd ns-interval 10000

### コマンド書式

> ipv6 nd ns-interval <RAで通知するNSの定期送信間隔>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> RAで通知するNSの定期送信間隔 | RAで通知するNSの定期送信間隔 および、 FITELnet-F120自身が定期送信する際の送信間隔（単位：m秒） | 1000〜3600000 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> RAでは0（未指定）を通知し、FITELnet-F120は1000m秒で動作します。

## 設定モード

> EWANインタフェース設定モード

トップページへ