## caller

> 対向装置をダイアルチェックする場合に用いる対向装置の電話番号を設定します。

### 設定例１　ダイヤルチェックする対抗装置の電話番号を設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if dialer 1)#caller 0398765432

### コマンド形式

> caller <電話番号> [<サブアドレス>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 電話番号 | ダイヤルチェックを行う場合の、対向装置の電話番号を設定します。 | 10桁の数字 | 省略不可
> サブアドレス | ダイヤルチェックを行う場合の、対向装置の電話番号のサブアドレスを設定します。 | 4桁の数字 | -

### この設定を行わない場合

> ダイヤルチェックを行いません。

## コマンド形式

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ