## release session addr-changed

> IKEパケットのソースアドレス変化の確認を行い、セッション確立時に使用していた送信元アドレスと、IKEパケット切断時の送信元アドレスが異なっていた場合、関連するSAをすべて削除します。
> 運用中に送信元アドレスが変化する構成（経路情報変化）の時に使用します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　IKEパケットのソースアドレス変化の確認を行う

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#release session addr-changed

### コマンド書式

> release session addr-changed

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> IKEパケットのソースアドレス変化の確認を行いません。
> また、変化してもSAは削除されません。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ