## route

> RIPngエントリをマニュアルで登録します。
> ここで設定した経路情報は、RIPngで広告するためだけに使用されます。装置のスタティックルートとしては登録されませんので注意してください。
> スタティックルーティングの設定はこちら。

### 設定例１　3ffe:11::/64の経路情報をRIPngで広告する

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)#route 3ffe:11::/64

### コマンド書式

> route <RIPngで広告するPrefix>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> RIPngで広告するPrefix | RIPngで広告するプレフィックスを設定します。 | IPv6プレフィックス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> スタティック情報はありません。
> redistributeコマンドの指定および学習したRIPng情報のみを、RIPngで広告します。

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ