## keepalive-icmp multi-path

> IPsec負荷分散機能使用時のICMPのkeepalive設定を行います。
> keepalive-icmpコマンドで、指定したICMPのkeepaliveは、FITELnet-F120のもつ経路情報に従って送信されますが、keepalive-icpm multi-pathを使用すると、ICMPのkeepaliveパケットのNextHopを指定することができます。
> IPsec負荷分散機能では、１つのVPNピアに対して異なる経路のSAを確立するため、ICMPのkeepaliveパケットも複数の経路に送信する必要があります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ICMPのKeepAliveのNext Hopを、192.168.0.1にする

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)#keepalive-icmp multi-path address 192.168.0.1

### 設定例２　ICMPのKeepAliveを送信するインタフェースをEWAN1に設定する

> Router(config)# crypto isakmp polcy 1 Router(config-isakmp)# keepalive-icmp multi-path interface ewan 1

### コマンド書式

> keepalive-icmp multi-path { address <A.B.C.D>| interface {ewan (1-2) | pppoe (1-5)}}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> address <A.B.C.D> | ICMPのKeepAliveのnext hopにするIPアドレス | IPv4アドレス形式 | VPNピア
> interface {ewan <1-2> | pppoe <1-5> } | ICMPのKeepAliveを送信するインタフェースアドレス |
> ewan <1-2> | EWANを指定します
> pppoe <1-5> | pppoeを指定します
> | 省略不可

### この設定を行わない場合

> IPsec負荷分散機能を使用することができません。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ