## ip rip send version

> インタフェースのRIP送信バージョン（1 or 2）を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　PPPoE1で送信するRIPのバージョンをVersion2とする

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip rip send version 2

### コマンド書式

> ip rip send version { 1 | 2 } { 2 | 1 }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 1 | 2 | 送信するRIPのバージョンを指定します。 V1/V2の両方を送信する場合は、{1 2}のように２つ指定します。 | 1 or 2 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> versionコマンドで指定したバージョンとなります。　→　versionコマンドの詳細はこちら

### RIP2とは？

> RIP version 2は、距離ベクタアルゴリズムをもつ、経路制御プロトコルです。
> RIP version 1とは、以下の点が異なります。
> ・送信する際の宛先アドレスがマルチキャスト（224.0.0.9）
> ・サブネットマスク情報を通知することができる
> ・NextHopを通知することができる
> ・認証データを通知することができ、認証データが異なるルータからの経路情報は有効としない。

## 設定モード

> 各インタフェース設定モード

トップページへ