## alive

> IPsec SAのKeepAliveとして、ICMPを使用する場合の、タイマ値/送信回数等を設定します。
> 設定する内容は以下です。

> 内容 | パラメータ | 備考
> --- | --- | ---
> １回のKeepAliveで送信するICMPの数 また、そのうち応答を受け取れなかったときにSAの障害と判定する数 | count | 送信数を１番目のパラメータに SAの障害とみなす数を２番目のパラメータ に設定する
> ICMP KeepAliveの送信間隔（秒） | freq |
> ICMP KeepAliveの応答待ち時間（秒） この時間をこえて応答がなければ応答なしとみなす | timeout |

### 設定例１　1回のKeepAliveで４つのICMPを送信する、そのうち３つの応答を受け取れなかった場合にSAの障害とみなす

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#alive count 4 3

### 設定例２　ICMPのKeepAliveのタイムアウト時間を３秒とする

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#alive timeout 3

### 設定例３　ICMPのKeepAliveを60秒間隔で送信する

> Router(config)#crypto security-association Router(config-crypto-sa)#alive freq 60

### コマンド書式

> alive count <ICMP送信数> <ICMP失敗数>

> alive freq <送信間隔>

> alive timeout <timeout時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> ICMP送信数 | １回のKeepAliveで送信するICMPの数 | 1〜15 | 省略不可
> ICMP失敗数 | 1回のKeepAliveで送信したICMP数のうち、応答を受け取れなかったときにSAの障害と判定する数 | 1〜15 | 省略不可
> 送信間隔 | ICMP KeepAliveの送信間隔（秒） | 5〜1000 | 省略不可
> timeout時間 | ICMP KeepAliveの応答待ち時間（秒） | 3〜60 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ICMP送信数 | 4回
> ICMP失敗数 | 3回
> 送信間隔 | 60秒
> timeout時間 | 3秒

## 設定モード

> IPsec各種設定モード

トップページへ