## my-identity

> Aggressiveモードで使用する場合の自身のIDを設定します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　自身のIDとして、"F120"を設定する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#my-identity F120

### コマンド書式

> my-identity <自身のID>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 自身のID | Aggressiveモードで使用する場合の自身のIDを設定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 名前はありません。

### ワンポイント

> PPPoEのように、IPアドレスを自動で割り当てられるようなネットワークを介している場合、VPNピアのIPアドレスが明確に設定できないため、IDを利用して相手を確定する必要があります。したがって、自身/相手のIDを保護するMainモードの通信を行なうことはできず、Aggressiveモードでの通信を行なうことになります。

### 相手の設定

> 相手側の設定では、VPNピアを識別するIDの設定に、ここで設定する値（設定例１では"F120"）と同じ値を設定しないと、IPsecの通信を行なうことはできません。
> FITELnet-F120どうしの場合は、peer-identityコマンドで設定する値と同じである必要があります。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ