## ipv6 hop-limit

> Hop limitとは、そのパケットが到達可能なホップ数です。例えば、Hop limitに"100"が設定されているパケットは、送信元のノードから、100Hopの宛先までは到達できますが、それより先のネットワークには到達できないことを意味します。
> FITELnet-F120では、FITELnet-F120自身から送信するIPv6パケットのHop limit値、およびFITELnet-F120がRAを送信する場合に、RAの"current hop limit"に入れる値を設定できます。RAを受信したノードは、"current hop limit"の値を、送信するIPv6パケットの、IPv6ヘッダ中にあるHop limitに入れます。

### 設定例１　RAのcurrent hop limit値を、100とする

> Router(config)#ipv6 hop-limit 100

### コマンド書式

> ipv6 hop-limit <最大ホップ数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 最大ホップ数 | 自身またはRAで通知するhop-limit値を設定します。 | 1〜255 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> FITELnet-F120自身が送信するパケットのHop limit値は64、RAで送信するcurrent hop limitは0（ルータは規定しない）となります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ