## ppp bap holdtime

> MP接続状態に移行してから、このコマンドで指定した時間は回線の使用率にかかわらず、MP接続状態を維持します。
> 設定時間の単位は秒（秒刻みでのみ可能）です。秒未満での単位は切り捨てになります。

### 設定例１　MP接続に移行してから、60秒間MP接続状態を維持します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#ppp bap holdtime 60

### コマンド形式

> ppp bap holdtime <10-2550>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <10-2550> | MP接続状態に移行してから、指定した時間は回線使用率にかかわらずにMP接続を維持します。 | 10〜2550 | 150

### この設定を行わない場合

> MP接続状態に移行してから回線使用率にかかわらず150秒間は、MP接続を維持します。

## コマンド形式

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ