## snmp-server enable traps

> SNMPトラップを送信する場合に指定します。FITELnet-F120では、パラメータにより、標準トラップ（MIBII）のみ送信・拡張MIBのみ送信を指定することもできます。

> パラメータ | 送信するトラップの種類
> --- | ---
> snmp | 標準トラップのみ送信
> config | 拡張トラップのみ送信
> 指定しない | 全てのトラップを送信

> SNMPマネージャ毎に異なる種類のトラップを送信したい場合は、snmp-manager hostコマンドで、送信するトラップを指定します。

### 設定例１　標準トラップのみ送信する

> Router(config)# snmp-server enable traps snmp

### コマンド書式

> snmp-server enable traps <トラップの種類>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> トラップの種類 | 標準トラップのみを送信するか、拡張トラップのみを送信するかを指定します | snmp（標準トラップ） もしくは config（拡張トラップ） | 標準トラップ/拡張トラップの両方を送信

### この設定を行わない場合

> トラップを送信できません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ