## default-router

> デフォルトゲートウェイのIPアドレスを設定します。
> 但し、0.0.0.0 を設定した場合は、LANのIPアドレスをデフォルトルータとして広告します。

### 設定例１　デフォルトゲートウェイのIPアドレスに10.0.0.1を広告する

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#default-router 10.0.0.1

### コマンド書式

> default-router <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | DHCPで通知するデフォルトゲートウェイのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> DHCPでデフォルトゲートウェイの情報を通知しません。

### デフォルトゲートウェイとは？

> ルーティングテーブルにない宛先のパケットを送信する場合に、中継先としてパケットを送信するノードを、デフォルトゲートウェイといいます。
> 通常、パソコンはルーティングテーブルを持っていませんので、異なるサブネット宛の全てのパケットを、デフォルトゲートウェイに送ります。
> 言い方を替えると、デフォルトゲートウェイが設定されていないパソコンは、（ほとんど）ネットワーク機能を利用できないことになります。

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ