## lifetime

> Phase1の生存時間を設定します。Phase1の生存時間は、以下のパラメータで指定することができます。

> 時間 | IKE SAの生存時間を時間（秒）で指定します。 ここで指定した時間経過した後、IKE SAを開放します。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　IKE SAの生存時間を1200秒に設定する

> Router(config)#crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)# lifetime 1200

### コマンド書式

> lifetime <生存時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 生存時間 | Phase1 SAの生存時間（秒）を設定します。 | 60〜4294967295 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 1000秒になります。

### VPNピアと設定が異なる場合

> SAを確立しようとしているVPNピアと、生存時間の設定が異なる場合は、ネゴシエーションの結果、小さい値を採用します。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ