## release security-association

> WAN回線切断時に、ＳＡ（Security Association）を開放するか、そのまま残すかを設定します。
> Security Associationを開放せずに、そのまま残す場合は、"no"を付けてコマンドを実行してください。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　ＷＡＮ回線異常時には、ＳＡを開放する

> Router(config)# crypto isakmp policy 1 Router(config-isakmp)#release security-association

### コマンド書式

> release security-association

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> SAを消去しません。

## 設定モード

> IKEポリシー設定モード

トップページへ