## forced disconnect packet

> 1日（24時間）で送受信を許可するパケット数を指定します。
> 送受信パケット数がここで設定した値を超えた場合は、現在接続中であれば切断し、以降の発信動作を停止します。

### 設定例１　24時間の送受信パケット数を75000パケットに制限する。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#forced disconnect packet 75000

### コマンド形式

> forced disconnect packet　{off | <1〜4294967294>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | <1〜4294967294> | 1日（24時間）で送受信を許可するパケット数を指定します。 | off | 制限しない | 省略不可
> 1〜4294967294

### この設定を行わない場合

> 送受信を許可するパケット数を制限しません。

### 参考

> PacketWINサービスでは、1パケットは、128バイトです。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ