## service dhcp-server

> DHCP サーバ機能を利用する場合に指定します。

### 設定例１　DHCPサーバ機能を使用する

> Router(config)# service dhcp-server

### コマンド書式

> service dhcp-server

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> DHCPサーバ機能を使用できません。

### DHCPサーバ機能とは？

> DHCPサーバ機能とは、DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）を使用して、LAN上の端末（PC)にIPアドレスなどの情報を割り当てる機能です。
> FITELnet-F120のDHCPサーバ機能では、以下の情報を通知することができます。
> ・IPアドレス／サブネットマスク
> ・DNSサーバのIPアドレス
> ・デフォルトゲートウェイのIPアドレス
> ・ドメイン名

> FITELnet-F120では、DHCPリレーエージェント機能もサポートしています。DHCPリレーエージェント機能は、自身がサーバになるのではなく、外部のDHCPサーバに問い合わせしなおす機能です。双方の設定がされている場合、DHCPリレーエージェント機能が有効になります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ