## called idle-timeout

> ダイヤルアップ接続（着信）で、モバイル回線の無通信監視時間（秒）を設定します。
> これにより、ダイヤルアップ接続後データ通信の無通信時間が設定時間を越えた際にモバイル回線を切断します。
> ※データは送信･受信いずれも監視対象になります。

### 設定例１　無通信監視時間を60秒に設定します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#called idle-timeout 60

### コマンド形式

> called idle-timeout {off | <1〜3600>}

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | <1〜3600> | 無通信監視時間を設定します。 |
> off | 無通信監視を行わない
> 1〜3600
> | 60

### この設定を行わない場合

> 着信時の無通信監視時間を60秒に設定します。

## 設定モード

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ