## ip address

> L3監視を行なう相手のIPアドレスを設定します。
> 実際に通信を行なう先のサーバや途中のルータなど、経路監視に有効なホストを指定してください。

### 設定例１　L3監視を行なう相手のIPアドレスを192.168.100.100とする

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# ip address 192.168.100.100

### コマンド書式

> ip address <宛先IPアドレス> [target <接続先アドレス>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 宛先IPアドレス | L3監視を行なう相手のIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> 接続先アドレス | L3監視を行うIPアドレスとグループルータに対して通知するIPアドレスの設定します。 | IPv4アドレス形式 | 宛先IPアドレスと同じアドレスになります。

> ※IPsec通信を行う場合はVPNピアのIPアドレスを指定します。
> その際は、source-interfaceコマンドでインタフェースにLANを指定しないで下さい。

### この設定を行わない場合

> 冗長機能は使用できません。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ