## bgp default local-preference

> LOCAL-PREF値を設定します。UPDATEメッセージで通知する全ての経路情報に関して、ここで設定したLOCAL-PREF値をつけて通知します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　LOCAL-PREF値を200に設定する

> Router(config)#router bgp 100 Router(config-bgp)# bgp default local-preference 200

### コマンド書式

> bgp default local-preference <LOCAL-PREFERENCE値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> LOCAL-PREFERENCE値 | UPDATEメッセージで広告する際のLOCAL-PREF値を設定します。 | 0〜4294967295 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> LOCAL-PREFERENCE値は100になります。

### LOCAL-PREFとは？

> 同じ宛先プレフィックスに対する優先度です。
> LOCAL-PREF値が大きい経路情報が、優先されます。

## 設定モード

> BGPサービス設定モード

トップページへ