## redistribute

> RIP以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPで配布する手段を選択しメトリック値を設定します。メトリック値を省略した場合は、"1"で配布します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　スタティックで登録した経路情報をRIPで配布する（メトリック1）

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#redistribute static

### 設定例２　BGPで学習した経路情報をRIPで配布する。このときメトリックを3として配布する

> Router(config)#router rip Router(config-rip)#redistribute bgp metric 3

### コマンド書式

> redistribute <再配布する経路情報> { [metric <メトリック値>] | route-map <Route-map名> ]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 再配布する経路情報 | RIP以外の手段で取得した経路情報のうち、RIPで配布するものを指定します。 |
> connected | 直接経路
> kernel | kernelにセットされた経路情報
> static | スタティックルーティング情報
> bgp | BGPで取得した経路情報
> local-prot1 | SA-UPルート情報
> local-prot2
> | 省略不可
> metric <メトリック値> | RIPで広告する際のメトリック値を指定します。 | 0〜16 | メトリック値1
> route-map <Route-map名> | 必要に応じて、適用するRoute-mapを指定します。 | - | Route-mapを適用しない

### この設定を行わない場合

> RIPで受信した情報およびSA-UPルート情報を広告します。

## 設定モード

> RIPサービス設定モード

トップページへ