## ip route

> FITELnet-F120の、IPv4スタティックルートを指定します。
> PPPoEやEWAN使用する場合は、NexthopのIPアドレスがわからないケースがありますので、Nexthopとしてインタフェースを指定することもできます。
> 「nextif=EWAN1」の指定が有効になるのは、WAN側の運用形態がDHCPクライアントの場合のみです。
> この場合、"nexthop"はDHCPサーバから取得した"default gatewayのIPアドレス"となります。

> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　xxx.xxx.xxx.0/24宛のNexthopをyyy.yyy.yyy.yyyとする場合

> Router(config)#ip route xxx.xxx.xxx.0 255.255.255.0 yyy.yyy.yyy.yyy

### 設定例２　xxx.xxx.xxx.0/24宛のNexthopを、PPPoE1インタフェースとする場合

> Router(config)#ip route xxx.xxx.xxx.0 255.255.255.0 pppoe 1

### 設定例３　デフォルトルートをPPPoE１インタフェースとする場合

> Router(config)#ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 pppoe 1

### コマンド書式

> ip route <宛先ネットワーク> <マスク> { <NextHop> | <インタフェース名>| connected { ipsecif <1-4> | null 0 } }　[<distance>]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 宛先ネットワーク | スタティックルーティングの宛先ネットワークアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> マスク | 宛先ネットワークに対するマスク | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> NextHop | 宛先へ到達するためのNextHopのIPアドレス | IPv4アドレス形式 | インタフェース名を設定する必要があります
> インタフェース名 | 宛先へ到達するためのインタフェース名 PPPoEのように、NextHopのIPアドレスが明確にわからない場合に指定します。 | インタフェース名形式 | NextHopのIPアドレスを設定する必要があります。
> connected ipsecif <1-4> | 宛先への経路として、IPsecインタフェースを指定します。 | ipsecif <1-4>
> connected null 0 | 廃棄用の宛先経路情報とします | null 0
> distance | スタティックルーティングのdistance値を指定します。 | 1〜255 | 1

> 最大エントリ数：128エントリ（ルーティングテーブル自体は300エントリ）

### この設定を行わない場合

> スタティックルーティングは設定されません。

### （参考）他のプロトコルのdistance値

> 他のプロトコルのdistance値は、以下のようになっています。

> プロトコル | デフォルト値 | 備考
> --- | --- | ---
> スタティック | 1 | 設定変更可能
> 直接ルート | - | 設定変更不可
> BGP（external） | 20 | 設定変更可能
> BGP（internal） | 200
> BGP（local） | 200
> RIP | 120 | 設定変更可能

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ