## snmp-server community

> SNMPマネージャとして登録したホスト以外からのGET/SETリクエストに対する処理方法を指定します。このコマンドでは、以下の指定を行なうことができます。
> ・コミュニティ名
> ・GET/SETリクエストに対する処理（GETのみに応答：ro／GET/SETに応答：rw）
> ・アクセスを許可するホストの指定
> SNMPマネージャを登録する場合はsnmp-server hostコマンドを使用します。

### 設定例１　コミュニティ名を"public"に設定する

> Router(config)# snmp-server community public

### 設定例２　コミュニティ名を"public"に設定し、Read-Onlyとする（SETリクエストには応答しない）

> Router(config)# snmp-server community public ro

### 設定例３　コミュニティ名を"public"／Read-Onlyに設定し、アクセスを許可するホストはaccess-list番号1に従う

> Router(config)# snmp-server community public ro 1

### コマンド書式

> snmp-server community <コミュニティ名> [ ro | rw ] <access-list番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> コミュニティ名 | SNMPの通信を行なう際のコミュニティ名 | 32文字以内の文字列 | 省略不可
> ro| rw | Read Only(ro)もしくはRead/Write(rw)を指定する。 | ro もしくは rw | ro
> access-list番号 | アクセスを許可するホストを指定するために指定するアクセスリスト番号 | 1〜99：IPv4用 3000〜3499：IPv6用 | 全ホストからのSNMPアクセス可能

> 最大エントリ数：5エントリ

### この設定を行わない場合

> snmp-server hostコマンドで指定したSNMPマネージャ以外のホストからのSNMPには応答しません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ