## timers basic

> RIPngに関する以下のタイマ値を設定します。

> タイマの内容 | 指定する順番 | デフォルト値
> --- | --- | ---
> 定期送信間隔 | １ | 30
> 経路情報を削除するまでの時間 | ２ | 180
> 経路情報を一時到達不能にするまでの時間 | ３ | 60

### 設定例１　定期送信間隔（30秒）、経路情報を削除するまでの時間（180秒）、経路情報を一時到達不能にするまでの時間（120秒）とする

> Router(config)#router ripng Router(config-ripng)#timers basic 30 180 120

### コマンド書式

> timers basic <定期送信間隔> <経路情報を削除するまでの時間> <経路情報を一時到達不能にするまでの時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 定期送信間隔 | 定期送信間隔（単位：秒）を設定します。 | 5〜2147483647 | 省略不可
> 経路情報を削除するまでの時間 | 経路情報を削除するまでの時間（単位：秒）を設定します。 | 5〜2147483647 | 省略不可
> 経路情報を一時到達不能にするまでの時間 | 経路情報を一時到達不能にするまでの時間（単位：秒）を設定します。 | 5〜2147483647 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> タイマの内容 | デフォルト値
> --- | ---
> 定期送信間隔 | 30
> 経路情報を削除するまでの時間 | 180
> 経路情報を一時到達不能にするまでの時間 | 120

## 設定モード

> RIPngサービス設定モード

トップページへ