## sntp source-interface

> SNTP送出の際の送信元IPアドレスとして使用するインタフェース名を指定します。

### 設定例１　SNTPを送信する際の送信元アドレスにLANインタフェースのIPアドレスを使用する

> Router(config)#sntp source-interface lan 1

### コマンド書式

> sntp source-interface <インタフェース名 >

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> インタフェース名 | SNTPパケットの送信元アドレスに使用するインタフェースアドレス | lan 1 ewan 1〜2 loopback 1 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> SNTPを実際に送信するインタフェースになります。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ