## qos-class priq

> PRIQのキュー構造を指定します。
> PRIQでは、クラス名および『優先キュー』（優先度2）、『通常キュー』（優先度1）、『非優先キュー』（優先度0）を指定します。

### 設定例１　優先キューの設定

> Router(config)# interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)# qos-class priq HIGH-class priority 2

> ※別途、クラス名「HIGH-class」についてルールの定義が必要です（qos-filterコマンドを参照）

### 設定例２　デフォルトクラスを非優先キューとする

> Router(config)# interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)# qos-class priq LOW-class priority 0 default

> ※別途、クラス名「HIGH-class」についてルールの定義が必要です（qos-filterコマンドを参照）

### コマンド書式

> qos-class priq <クラス名> priority <優先度>[ qlimit <キュー限度値>] [red] [default]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> クラス名 | PRIQのクラス名称を設定します。 | - | 省略不可
> priority <優先度> | 優先度を指定します。優先度が高いクラスは、優先度の低いクラスに比べ、送信処理の時間が増えます。 この値が大きいほど、優先度は高くなります。 | 0〜2 | 0
> qlimit <パケット数> | キューにためることができるパケット数を指定します。 | 1〜200 | 50
> red | キューバッファ管理方式に、RED（Random Early Detection）を使用する場合に、redを指定します。 REDを使用しない場合は、キューバッファがいっぱいになってからパケットを破棄（Tail-Drop）しますが、REDを使用した場合は、キューあふれによる輻輳が発生する前にランダム破棄を開始するため、TCPのようなトラフィックを変動できるようなプロトコルでは、より早く破棄を感知できるので、通信全体でみると効率が良くなります。 | red | REDを使用しない
> default | デフォルトクラスの場合に指定します。 qos filterに適用されなかったデータをどのような優先度で処理するかを指定する場合に使用します。 | default | デフォルトクラス以外

### この設定を行わない場合

> PRIQ方式のQoS制御を行なうことはできない。

## 設定モード

> 各インタフェース設定モード

トップページへ