## ppp bap threshold

> MP接続時の負荷分散条件の設定します。
> ppp bap threshold 0 0で発呼時には、常に2b使用することができます。ただし、この設定でも1bだけで着信した場合は、自分からは2本目を発呼することはできません。

### 設定例１　回線仕様率が90%を超えた場合MP接続開始、60%未満でMP接続停止します。

> Router(config)#interface mobile 1 Router(config-if mobile 1)#ppp bap threshold 90 60

### コマンド形式

> ppp bap threshold <0〜100> <0〜100>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> <0〜100> <0〜100> | MP接続時の負荷分散条件を設定します。MP接続を開始する使用率、MP接続を停止する使用率の順で設定します。 | 0〜100 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 回線使用率90%でMP接続開始、回線使用率60%でMP接続を停止します。

## コマンド形式

> モバイルインタフェース設定モード

トップページへ