# マルチルーティング機能

> PPPoEを複数セッション（最大5セッション）確立するような形態で、送信元のパソコンや、使用するアプリケーションにより、利用するプロバイダをコントロールするような場合に使用する機能です。
> 例えば、LAN側に接続しているA端末からはAプロバイダ、B端末からは別のプロバイダといったような操作ができます。また、Webはこちらのプロバイダ・メールはこちらのプロバイダといった操作も可能です。
> また、マルチルーティングする/しないデータを個々に設定することも可能です。

## 関連コマンド

### multiroute static

> マルチルーティングを設定する際は、multiroute staticコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#multiroute static 192.168.50.0 0.0.0.255 any pppoe 1

トップページへ