## mss

> インタフェースのMSS長を指定します。

### 設定例１　LANのMSS長を1300byteにする

> Router(config)#mss lan 1 1300

### コマンド書式

> mss <interface name> <interface no> <off | 設定値>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> off | 設定値 | MSS長を指定します。 |
> off | mss値を変更しません
> 設定値 | 1260〜1460
> | auto

### この設定を行わない場合

> lan ：MTU =1500 固定
> ewan ：mtu コマンドのMTU
> pppoe ：pppoe コマンドのMTU
> ipsec ：（送信IF のMTU ）-72 とMSS オプション値を比較
> 通常は変更の必要はありません。

### MSS長とは？

> MSS (Maximum Segment Size)とは、一度に伝送できるデータの最大量。
> 最大セグメントサイズ。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ