# NAT+スタティック登録

> NAT+の変換テーブルを、スタティックで登録します。
> 内部にあるサーバを、外部に公開するような場合に指定します。
> 例えば、内部のWebサーバ（192.168.0.1）を公開する場合に、
> LAN上の端末指定：192.168.0.1/80
> 外部に見えるIPアドレスとポート番号：WAN側から配布されたIPアドレスを使用する/80
> と設定することにより、公開することができます。

## 関連コマンド

> NAT+スタティック機能を使用する際は、下記のNAT関連コマンドを利用して設定します。
> ・ip_nat_translation_finrst-timeout
> ・ip_nat_translation_icmp-timeout
> ・ip_nat_translation_tcp-timeout
> ・ip_nat_translation_timeout
> ・ip_nat_translation_udp-timeout
> ・ip nat inside source（PPPoE）
> ・ip nat inside source（EWAN）
> ・ip nat inside destination（PPPoE）
> ・ip nat inside destination（EWAN）
> ・ip nat pool

トップページへ