## key <number> key-string

> キーワードの文字列を指定します。
> <number>は、key <number> accept-lifetimeコマンド、key <number> send-lifetimeコマンドと連携する際の番号です。

### 設定例１　number=1のキーワードに"secret-secret"を設定する

> Router(config)#key chain key-chain-1 Router(config-keychain)# key 1 key-string secret-secret

### コマンド書式

> key <key番号> key-string <キーワード>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> key番号 | key <number> key-stringコマンド、key <number> accept-lifetimeコマンドと連携する際の番号を指定します | 0〜2147483647 | 省略不可
> キーワード | キーワードを指定します。 | - | 省略不可

### この設定を行わない場合

> RIP2の認証を行なうことはできません。

## 設定モード

> key-chain設定モード

トップページへ