## hosttable

> DHCP サーバ機能で配布するIP アドレスを端末に対して固定値を割り付けるために、端末のMACアドレスと配布するIPアドレスの組み合わせを登録します。

### 設定例１　MACアドレス00:80:bd:f0:01:23のホストには、10.0.0.1を割り当てる

> Router(config)#ip dhcp pool lan1 Router(config-dhcp-pool)#hosttable 10.0.0.1 0080.bdf0.0123

### コマンド書式

> hosttable <IPアドレス> <MACアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | DHCPで割り当てるIPアドレス | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> MACアドレス | DHCPで割り当てるホストのMACアドレス | MACアドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 固定的にIPアドレスを割り当てることはできません。

### 有効エントリ数

> 16エントリ

## 設定モード

> DHCPサーバ設定モード

トップページへ