## pppoe type

> 端末型接続（host）か、LAN型接続（lan）かを選択します。OCN ADSLアクセス IP8/IP16「フレッツ」プランのように、複数のアドレスが割り当てられる契約の場合はLAN型を選択します。

### 設定例１　PPPoEをLAN型で接続する

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#pppoe type lan

### コマンド書式

> pppoe type { host | lan }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> host | lan | PPPoEの接続タイプを指定します。 | host：インタフェースアドレスが１つ lan：インタフェースアドレスが複数 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> ”端末型”として動作します。

### 「端末型」「LAN型」とは？

> 「端末型」は、IPアドレスが１つだけ割り当てられる形態、「LAN型」は、IPアドレスが複数割り当てられる形態を表します。
> 「端末型」と「LAN型」では、IPCPを確立するためのネゴシエーションにおいて、自身のIPアドレスとして相手に通知するアドレスが異なります。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ