## restcheck-success

> 経路の障害時に、ここで設定したセット数のL3監視パケット（応答）を連続して受け取れた場合に、経路の障害が復旧したと判断します。
> ※1セットあたりのPingパケット数についてはping-trialコマンドを参照

### 設定例１　L3監視パケットの応答を3セット連続して受け取れたら、経路障害の復旧とみなす

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# restcheck-success3

> ※1セットがPing2個の場合、連続して6回Pingの応答を受け取れれば経路障害からの復旧とみなす

### コマンド書式

> restcheck-success <受信セット数>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 受信パケット数 | 経路の障害が復旧したと判断する、セット数を指定します。 | 3〜180 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 10セット受信できたら、障害復旧とみなします。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ