## ip address

> LANインタフェースのIPアドレスとサブネットマスクを指定します。

### 設定例１　LANのIPアドレスを192.168.0.1に設定する

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

### コマンド書式

> ip address <IPアドレス> <サブネットマスク>

### この設定を行わない場合

> LANインタフェースに、IPアドレスが割り当てられません。

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> IPアドレス | インタフェースに割り当てるIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> サブネットマスク | サブネットマスクを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード

トップページへ