## key chain

> RIP2の認証を有効にするためのkey-chainモードに移行します。
> key-chainの設定は、キー名称を指定して行ないます。key-chainモードで、キーの情報を設定し、各インタフェースのRIP2に関する設定で、使用するキー名称を指定します。

### 設定例１　キー名称が"key1"であるkey-chainモードに移行する

> Router(config)# key chain key1 Router(config-keychain)#

### コマンド書式

> key chain <キー名称>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> キー名称 | RIP2で参照するキー（パスワード）の名称 インタフェース設定モードで参照する名称なので、わかりやすい名前にしてください。 | - | 省略不可

### RIP2の認証について

> RIP2では、認証キーによる認証を行い、信用できるルータからのルーティング情報であるかどうかを制御することができます。
> この認証キーが異なるRIP2の情報は、ルーティングテーブルに登録しません。
> 実際のRIP2に付加される認証の情報には、以下の2種類があります。
> ・simple password　（設定されたテキストの情報）
> ・MD5 digest　（設定されたテキストからMD5で計算されたデータ）

> FITELnet-F120で、RIP2の認証を使用する場合は、RIP2を使用するインタフェースのインタフェース設定モードの"ip rip authentication"コマンドで、key-chainで設定するキー名称を指定する形で設定します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ