## ip mtu

> PPPoEインタフェースのMTU長を指定します。
> フレッツADSLまたはBフレッツを介してPPPoEを接続する場合は、MTU長を1454byteより大きくすると、通信できなくなる場合がありますので注意してください。

### 設定例１　PPPoE1のMTU長を1400byteにする

> Router(config)#interface pppoe 1 Router(config-if pppoe 1)#ip mtu 1400

### コマンド書式

> ip mtu <MTU長>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> MTU長 | MTU長を指定します。 | 578〜1492 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 1454byteとなります。通常は変更の必要はありません。

### MTU長とは？

> MTUとは（Max Transfer Unit）の略で、MTU長とは、通常、1パケットで運ぶことができるIPパケット（IPヘッダ＋IPペイロード）の長さをいいます。
> フレッツADSL、Bフレッツと接続する場合、必ず経由するIPネットワークのMTU値が1454byteになっています。したがってPPPoEをフレッツADSLやBフレッツを介して接続する場合は、この設定を1454以下に設定してください。

## 設定モード

> PPPoEインタフェース設定モード

トップページへ