## restcheck-interval

> L3監視パケットの送信間隔を指定します（経路障害発生中）。

### 設定例１　経路障害発生中は、L3監視パケットを120秒間隔で送信する

> Router(config)#redundancy pathcheck-list 1 Router(red-pathcheck-list 1)# restcheck-interval 120

### コマンド書式

> restcheck-interval <送信間隔>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> 送信間隔 | 経路障害が発生している間のL3監視パケットの送信間隔を指定します。 | 30〜1800 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 30秒おきに送信します。

### L3監視とは？

> 通信を行なう宛先に対してLayer3のパケット（具体的にはICMP Echoを利用している）を送信し、応答のある／なしで、障害を認識する機能です。
> 冗長機能では、経路の障害がバックアップ経路に切り替えるトリガーとなりますので、L3監視を行なう必要があります。

## 設定モード

> 冗長機能設定モード

トップページへ