## remote-access time

> パスワードを指定回数以上間違えたときにはアクセス拒否する機能の、アクセス制限時間を設定します。

### 設定例１　不正アクセス発生時のアクセス制限時間を5分に設定する

> Router(config)#remote-access time 5

### コマンド書式

> remote-access time <アクセス制限時間>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> アクセス制限時間 | 不正アクセスの相手に対して、アクセス制限を行なう時間（分）を設定します。 | 1〜60 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 10分となります。

### 不正アクセスが発覚した場合

不正アクセスが発覚した場合は、以下の制御が行なわれます。

#### ●電子メールによる通知

> 電子メールにより、管理者宛に、不正アクセスが起こったこと、不正アクセス元のIPアドレス等の情報を通知します。
> 電子メール通知機能の設定はmailコマンドを使用します。

#### ●ログ出力

> slogに『Security Emergency from xxx.xxx.xxx.xxx』（xxx.xxx.xxx.xxxは不正アクセスもとのIPアドレス）と表示します。
> syslogの設定がされている場合は、遠隔地のSYSLOGサーバにリアルタイムに通知することもできます。

#### ●アクセス拒否

> 不正アクセス元からのアクセスを、一定時間アクセスを制限します。パスワード誤りの許容回数はremote-access limitationコマンドで設定します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ