## ipv6 prefix-list

> IPv6のプレフィックスリスト情報を設定します。
> プレフィックスリストは、RIPngで広告する／広告しないプレフィックスを制御するために使用します。
> 本コマンドで、プレフィックス値、許可するかどうかを指定し、RIPngサービス設定モードの、distribute-listコマンドで、広告する／受け入れるプレフィックスを指定するために、本コマンドで設定したプレフィックスリスト番号を指定します。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　3ffe:100::/64を許可するプレフィックスリスト（リスト番号１）を作成する

> Router(config)#ipv6 prefix-list 1 permit 3ffe:100::/64

### コマンド書式

> ipv6 prefix-list <リスト番号> <permit | deny > <IPv6プレフィックス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> リスト番号 | プレフィックスリスト番号 | 1〜99 | 省略不可
> permit | deny | 許可する場合はpermit、許可しない場合はdenyを指定します。 | permit or deny | 省略不可
> IPv6プレフィックス | 対象となるIPv6プレフィックスを指定します。 | IPv6プレフィックス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> 全てのIPv6経路情報をRIPngで送受信します。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ