# 学習フィルタリング機能

> FITELnet-F120では、常にインターネットに接続しており、セキュリティとしては危険な状態に常にさらされています。
> 学習フィルタリング機能では、LAN側からのインターネット接続に対する応答データ以外はフィルタリング（廃棄）することができます。
> 学習フィルタリング機能を使用する場合は、外部からのアクセス（Web等）はできなくなります。（アクセスを許可するアドレスを限定することはできます）
> ただし、VPNからの受信に関してはフィルタリングを行いません。

## 関連コマンド

### access-list

> 特定のパケットと、そのパケットの動作（中継or廃棄or学習フィルタリング）を指定する際は、access-list コマンドを利用して設定します。

> Router(config)# access-list 1 permit 192.168.100.0 0.0.0.255

トップページへ