## ip nat inside destination

> WAN側からLAN側へのNAT変換ルールを設定します。
> NATモードの場合と、NAT+モードの場合で、設定のしかたが異なりますので注意してください。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例１　NAT変換（スタティック登録）　158.xxx.xxx.2宛で受信したら192.168.0.1に変換する

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#ip nat inside destination static 158.xxx.xxx.2 192.168.0.1

> 【解説】
> ip nat inside destination static <WAN側アドレス> <LAN側アドレス>
> となります。
> これ以外のパケットをNAT変換したい場合は、ip nat inside sourceコマンドを使用して、設定します。

### 設定例２　NAT+変換（スタティック登録）　158.xxx.xxx.2:ポート番号1500で受信したら、192.168.0.1:ポート番号80に変換する

> Router(config)#interface dialer 1 Router(config-if dialer 1)#ip nat inside destination static 158.202.232.1 1500 192.168.0.1 80

> 【解説】
> ip nat inside destination static <WAN側アドレス WAN側ポート番号> <LAN側アドレス LAN側ポート番号>
> となります。
> これ以外のパケットをNAT+変換したい場合は、ip nat inside sourceコマンドを使用して、設定します。

### コマンド書式

> 【NATスタティック（複数指定）時】　　ip nat inside destination list <access-list番号> [開始ポート番号 [終了ポート番号]] pool <プール名> [ポート番号]

> 【NATスタティック（1対1変換）、NAT+スタティック時】　ip nat inseide destination static <グローバルアドレス> [開始ポート番号 [終了ポート番号]] <ローカルアドレス> [ポート番号]

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | 変換前（グローバルアドレス）範囲を指定したアクセスリストを指定します。 | 1〜99 1300〜1399 | 省略不可
> グローバルアドレス | 変換前のグローバルアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> [開始ポート番号 終了ポート番号] | 変換前のTCP/UDPポート番号（範囲）を指定します。 | 1〜65535 | ポート変換しない
> プール名 | 変換後（ローカルアドレス）範囲を指定したNATプール名を指定します。 | NATプール名 | 省略不可
> ローカルアドレス | 変換後のローカルアドレスを指定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可
> ポート番号 | 変換後のTCP/UDPポート番号を指定します。 | 1〜65535 | ポート変換しない

### この設定を行わない場合

> 設定しているdialerインタフェースでは、NATスタティック／NAT+スタティック機能を使用することはできません。

## 設定モード

> ダイヤルアップインタフェース設定モード

トップページへ