## upnp-server access-group

> UPnP機能を利用可能な端末を、アクセスリスト番号で制限します。
> permitとなった端末のみ、UPnP機能に対するアクセスやイベント受信が可能になります。
> ただし、マルチキャストによるアナウンスメッセージは、本設定とは関係なく、パケット到達可能範囲の全端末が受信することができます。
> refreshコマンド後に有効になるコマンドです。

### 設定例　アクセス番号90番の端末のUPnP機能を制限する場合。

> Router(config)#upnp-server access-group 90

### コマンド書式

> upnp-server access-group <access-list番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | UPnP機能の利用を制限する端末を指定します。 | 1〜99（IPv4標準アクセスリスト） | 省略不可

### この設定を行わない場合

> UPnP機能を利用する端末を制限しません。

## 設定モード

> 基本設定モード

トップページへ