## ip proxy-arp

> インタフェースでProxyARPを動作させる場合に指定します。

### 設定例１　LANインタフェースでProxyARP機能を動作させる

> Router(config)#interface lan 1 Router(config-if lan 1)#ip proxy-arp

### コマンド書式

> ip proxy-arp

### パラメータ

> #### パラメータはありません。

### この設定を行わない場合

> ProxyARP機能が動作しません。

### ProxyARP機能とは？

> 自身が中継すべき相手のIPアドレスに対するARPを受信した際に、代理にそのARPに答える機能をProxyARP機能といいます。
> MOBILEインタフェースで、LANと同一サブネットのIPアドレスを払い出すようなケースでは、ProxyARPを使用する必要があります。

## 設定モード

> LANインタフェース設定モード
> EWANインタフェース設定モード

トップページへ