## key <number> accept-lifetime

> キーの受信時有効期限を設定します。
> ここで設定した時間内であれば、RIP2の認証キーを有効とします。
> <number>は、key <number> key-stringコマンド、key <number> send-lifetimeコマンドと連携する際の番号です。

### 設定例１　number=1の受信時有効期限を"2003.4.1 12:00:00 - 2003.4.30 11:59:59"とする

> Router(config)#key chain key-chain-1 Router(config-keychain)# key 1 accept-lifetime 12:00:00 1 Apr 2003 11:59:59 30 Apr 2003

### 設定例２　number=1の受信時有効期限を"2003.4.1 12:00:00 - 無限"とする

> Router(config)#key chain key-chain-1 Router(config-keychain)# key 1 accept-lifetime 12:00:00 1 Apr 2003 infinity

### 設定例３　number=1の受信時有効期限を"2003.4.1 12:00:00 - 100秒間"とする

> Router(config)#key chain key-chain-1 Router(config-keychain)# key 1 accept-lifetime 12:00:00 1 Apr 2003 duration 100

### コマンド書式

> key <key番号> accept-lifetime <有効開始時刻> { <有効期限> | duration <有効期間> | infinity }

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> key番号 | key <number> key-stringコマンド、key <number> send-lifetimeコマンドと連携する際の番号を指定します | 0〜2147483647 | 省略不可
> 有効開始時刻 | この鍵を受信に使用する場合の、有効開始時刻を指定します。 | 時：分：秒 日 月 年 | 3種類のうちどれか1種類を指定する必要あり
> duration <有効期間> | この鍵を受信に使用する場合の、有効期間（単位：秒）を指定します。 | 1〜2147483646
> infinity | この鍵を受信に使用する場合の有効期限を、無限とします。 | infinity

### この設定を行わない場合

> 常に使用可能です。

## 設定モード

> key-chain設定モード

トップページへ