## set aggregator

> この Route-MAPに該当した経路情報のAggregator属性およびAggregator AS／Aggregator Origin IPアドレスを設定します。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、Aggregator属性をつけてUPDATE情報を送信する（AggregatorAS=100、Aggregator Origin=192.168.100.1）

> Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#set aggregator as 100 192.168.100.1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> set aggregator as <AS番号> <IPアドレス>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> AS番号 | AggregatorASのAS番号を設定します。 | 1〜65535 | 省略不可
> IPアドレス | Aggregator Origin のIPアドレスを設定します。 | IPv4アドレス形式 | 省略不可

### この設定を行わない場合

> Aggregator属性を操作しません。

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ