# DHCPクライアント機能

> DHCP（Dynamic Host Configuration Protocol）プロトコルを利用して、IPアドレス等の情報を割り当ててもらい、その内容にしたがってIP通信を行なう機能を、DHCPクライアント機能といいます。
> FITELnet-F120は、LANインタフェースでDHCPサーバ機能またはDHCPリレーエージェント機能が使用でき、EWANインタフェースでDHCPクライアント機能を使用できます。
> DHCPクライアントを使用する場合は、WANにアドレスを割り当てるなどの面倒な設定が不要になります。

## 関連コマンド

> FITELnet-F120では、DHCPクライアント機能を使用する際に、ip address dhcpコマンドを利用して設定します。

> Router(config)#interface ewan 1 Router(config-if ewan 1)#ip address dhcp

トップページへ