## match ip next-hop

> Next-Hopを指定し、経路を特定します。
> この設定は、RIPおよびBGPに対して有効となります。
> 各経路情報のうち、指定したNext-Hopの情報をもつ経路情報に対してどのような処理をするかの設定となります。

### 設定例１　BGPピア(10.0.0.1）には、Next-Hopが"192.168.10.1"の情報のみ送信する（ルートマップ名：map1）

> Router(config)#access-list 1 permit 192.168.10.1 0.0.0.0 Router(config)#route-map map1 permit 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#match ip next-hop 1 Router(config-rmap map1 permit 1)#exit Router(config)#irouter bgp 100 Router(config-bgp)#neighbor 10.0.0.1 route-map map1 out

### コマンド書式

> match ip next-hop <access-list番号>

### パラメータ

> パラメータ | 設定内容 | 設定範囲 | 省略時の値
> --- | --- | --- | ---
> access-list番号 | Next-hopに一致するaccess-list番号を指定します | - | 省略不可

## 設定モード

> Route-map設定モード

トップページへ